МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 22 декабря 2017 г. N 285

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов(в ред. приказа Минэнерго и ЖКХ Мурманской областиот 14.06.2019 N 127) |  |

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 N 129 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду", на основании Положения о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области от 23.04.2014 N 210-ПП, приказываю:

1. Утвердить [нормативы](#P35) расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, определенные расчетным методом, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

(в ред. приказа Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 14.06.2019 N 127)

Министр

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Мурманской области

В.Н.ГНОЕВСКИЙ

Приложение

к приказу

Министерства энергетики

и жилищно-коммунального хозяйства

Мурманской области

от 22 декабря 2017 г. N 285

НОРМАТИВЫ

РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОДОГРЕВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ

Гкал на куб. метр

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Система горячего водоснабжения | с наружной сетью горячего водоснабжения | без наружной сети горячего водоснабжения |
| С изолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,0640 | 0,0615 |
| без полотенцесушителей | 0,0589 | 0,0563 |
| С неизолированными стояками: |  |  |
| с полотенцесушителями | 0,0691 | 0,0666 |
| без полотенцесушителей | 0,0640 | 0,0615 |